DASAR ELEKTRONIKA

Tentukan tegangan luaran Vo dan arus Io dari rangkaian penyearah berikut ini:

C

220 V (RMS)

Io

Vo

D

Assumsi:
D : diode ideal
C : sangat besar

DASAR SISTEM KENDALI

Tentukan Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed Loop Transfer Function) G(s)=C(s)/R(s),  kemudian dari G(s) tentukan Nisbah Redaman (Damping Ratio) x dan Frekuensi Alamiah Tak Teredam (Undamped Natural Frequency) wn – nya (dalam rad/sec.) ! 

C(s)

R(s)

R(s)

C(s)

G(s)

1/s

1/s

	

DASAR TELEKOMUNIKASI

Menurut Teori Informasi dari Shannon, pada saluran telekomunikasi berlaku hubungan sebagai berikut:

Kapasitas Informasi [bps] = Lebar Pita Frekuensi [Hertz] X 2 log (1 + Ps/Pn)

Ps = Daya Isyarat (Signal Power) dalam [Watt]
Pn = Daya Derau (Noise Power) dalam [Watt]

Jika suatu saluran transmisi diketahui mempunyai Lebar Pita Frekuensi 64 KHz dengan SNR (Signal to Noise Ratio) 40 dB, maka tentukanlah Kapasitas Informasinya!

RANGKAIAN LOGIKA

Suatu rangkaian logika mempunyai 2 (dua) masukan A dan B serta 1 (satu) luaran C, dengan hubungan fungsi logika:

C = (A + B)(A + B)

Atau: C = (A NOR B) NAND (A OR B)

Tentukan Tabel Benaran (Truth Table) dan gambarkan Karnaugh Map dari fungsi logika di atas, lalu susunlah realisasinya menggunakan gerbang-gerbang logika NAND dan/atau NOR seminimum mungkin!

SISTEM BILANGAN

Diketahui suatu sistem identifikasi menggunakan 4 (empat) angka desimal masing-masing dari 0 sampai 255 yang dipisahkan dengan titik (dot). Tentukan kode biner (8 bit) dan kode hexa-decimal (2 digit) untuk nomor-nomor berikut:

Contoh: 10.0.1.15
Kode Biner: 00001010.00000000.00000001.00001111
Kode Hexa-decimal: 0A.00.01.0F 

Konversikan dengan cara yang sama untuk:
a)	202.46.253.10
b)	192.168.1.97   

Soal tambahan: 
Hitunglah jumlah kode yang bisa dibuat jika digunakan semua angka dari kode 0.0.0.0 sampai kode 255.255.255.255 ???