1.	Jelaskan perbedaan antara bilangan biner 00101000 dengan kode biner Binary Coded Decimal (BCD) 00101000 dan kode biner Excess-3  00101000 ! (10 point)
2.	(a)Lakukan operasi pengurangan bilangan biner 00101000 dikurangi 00100111 dengan pengurangan biasa (5 point). (b)Lakukan juga pengurangan bilangan biner yang sama menggunakan bentuk 1’s complement dan 2’s complement (5 point). (c)Jika MSB dari kedua bilangan biner merupakan tanda positif-negatif, apakah ketiga prosedur pengurangan di atas masih sahih (valid)?(5 point). (d) Demikian juga jika keduanya merupakan kode biner Binary Coded Decimal (BCD) dan kode biner Excess-3, apakah ketiga prosedur di atas masih sahih? (5 point). Terangkan jawaban anda dengan sejelas-jelasnya.
3.	Suatu rangkaian kombinatorik mempunyai 2 (dua) luaran Q1 dan Q2 dan 3 (tiga) masukan A, B dan C sehingga hubungan masukan luarannya dapat dinyatakan dengan fungsi Boolean:
Q1 = A’B + AB’ + A’C + AC’ +B’C +BC’
Q2 = (A + B’)(A’ + B)(A + C’)(A’ + C)(B +C’)(B’ +C)
Rancanglah menggunakan “alat-alat matematik” yang tersedia (Aljabar Boole, Tabel Benaran, Peta Karnaugh, dll.) realisasi dari rangkaian kombinatorik di atas dengan hanya menggunakan gerbang NAND sesedikit mungkin! (30 point).
4.	Rancanglah menggunakan “alat-alat desain” (design tools) yang tersedia, seperti Tabel Karakteristik, Tabel Transisi, Tabel Keadaan, Diagram Keadaan, dll., rangkaian sekuensial yang mempunyai 1 (satu) masukan A, 1 (satu) masukan berupa pulsa detak (Clock Pulse, CP) dan 2 (dua) luaran Q1 dan Q2 sehingga diperoleh perilaku sebagai berikut:
o	Jika masukan A berubah dari “1” ke “0”, maka Q1Q2 akan menjadi “00”, lalu setiap pulsa detak akan mengubah Q1Q2 dengan urutan 00-01-10-11-00-01-10-… dst. (pencacah naik atau up-counter) sampai masukan A berubah kembali “1” 
dan sebaliknya: 
o	Jika masukan A berubah dari “0” ke “1”, maka Q1Q2 akan menjadi “11”, lalu setiap pulsa detak akan mengubah Q1Q2 dengan urutan 11-10-01-00-11-10-01-….. dst. (pencacah turun atau down-counter) sampai masukan A berubah kembali “0”
Realisasikan rancangan anda dengan menggunakan komponen sesedikit mungkin. (40 point)