DASAR ELEKTRONIKA
Tentukan tegangan luaran Vo, arus beban IL dan arus AC effektif Ieff dari rangkaian penyearah berikut ini:

DASAR SISTEM KENDALI
Tentukan Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed Loop Transfer Function) G(s)=C(s)/R(s),  kemudian dari G(s) tentukan Nisbah Redaman (Damping Ratio) x dan Frekuensi Alamiah Tak Teredam (Undamped Natural Frequency) wn – nya (dalam rad/sec.) ! 

DASAR TELEKOMUNIKASI
Menurut Teori Informasi dari Shannon, pada saluran telekomunikasi berlaku hubungan sebagai berikut:

Kapasitas Informasi [bps] = Lebar Pita Frekuensi [Hertz] X 2 log (1 + Ps/Pn)

Ps = Daya Isyarat (Signal Power) dalam [Watt]
Pn = Daya Derau (Noise Power) dalam [Watt]

Jika suatu saluran transmisi diketahui mempunyai Lebar Pita Frekuensi 64 KHz dengan SNR (Signal to Noise Ratio) 40 dB, maka tentukanlah Kapasitas Informasinya!
RANGKAIAN LOGIKA
Suatu rangkaian logika mempunyai 2 (dua) masukan A dan B serta 1 (satu) luaran C, dengan hubungan fungsi logika 

C = AB + AB

Tentukan Tabel Benaran (Truth Table) dan gambarkan Karnaugh Map dari fungsi logika di atas, lalu susunlah realisasinya menggunakan gerbang-gerbang logika NAND dan/atau NOR seminimum mungkin!

SISTEM BILANGAN
Diketahui bahwa siatem bilangan hexa-desimal menggunakan simbol angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Tentukanlah kode biner untuk data hexa-desimal berikut:

A2 FF4D =  
9E 7F1B =