UMUM (5 point)
1.	Apa bedanya industri “hilir” dan industri “hulu”? (2 point)
2.	Berikan contoh masing-masing industri “hilir” dan “hulu” dalam bidang elektronika (1 point)
3.	Apa yang dimaksud dengan INDUSTRI INTI (“core industry”)? (1 point) 
4.	Menurut anda, mengapa industri kita TERPURUK sekarang ini? (1 point)
SAKLAR ELEKTRONIK (15 point)
5.	Bagaimanakah karakteristik DIODE sebagai sebuah saklar elektronik ideal? (5 point)
6.	Mengapa SCR dikatakan sebagai suatu saklar elektronik yang bekerja di dua kuadran? (5 point)
7.	Di antara BJT, MOSFET, GTO dan IGBT, mana yang:
a.	Bekerja di “dua kuadran”?	c. Paling CEPAT dan paling LAMBAT?
b.	Bekerja di “satu kuadran”?	d. Paling BESAR kapasitasnya, dan paling KECIL?
PENYEARAH (15 point)
8.	Pada  dua rangkaian di bawah ini, diode dianggap ideal, vi, vRO, vSO dan vTO semua merupakan tegangan sinusoida murni dengan tegangan RMS (effektif) 220 Volt dan frekuensi 50 Hz. Jika RL diketahui sebesar 10 Ohm, maka:

		Rangkaian (1)				  Rangkaian (2)

a.	Gambarkan diagram waktu vo(t) untuk masing-masing rangkaian (1) dan (2)! 
b.	Tentukan nilai RMS (effektif) dari masing-masing vo(t) ! (5 point)
c.	Tentukan Daya Dissipasi pada masing-masing beban RL  !(5 point)
PENGALIH DC KE DC (65 point)
9.	Gambarkan 3 (tiga) rangkaian dasar PENGALIH DC KE DC ! (15 point)
10.	Keempat rangkaian PENGALIH DC KE DC di bawah ini bekerja pada mode BATAS (antara kontinyu dan diskontinyu) dengan beban RL = 10 Ohm, L = 1 mH dan C sangat besar sehingga cukup membuat tegangan keluaran rata (flat). Tentukan untuk masing-masing rangkaian, periode switching T, frekuensi switching fs dan waktu menyala ton – nya:
a.	Buck Converter untuk Vi = 9 V dan Vo = 5 V (10 point)
b.	Boost Converter untuk Vi = 9 V dan Vo = 12 V (10 point)
c.	Buck-Boost Converter untuk Vi = 9 V dan Vo = 5 V (10 point)
d.	Buck-Boost Converter untuk Vi = 9 V dan Vo = 12 V (10 point)
e.	Jika beban RL diturunkan menjadi hanya 5 Ohm, gambarkan diagram waktu arus induktor iL(t) pada masing-masing rangkaian dengan skala yang setepat mungkin. (10 point)