run -ifn xst_logic1.prj -ifmt mixed -ofn logic1_clk_wrapper.ngc -ofmt NGC -p xc2s50-6pq208 -ent logic1_clk_wrapper -keep_hierarchy NO -iobuf  YES -bus_delimiter () -top logic1_clk_wrapper -uc logic1_clk_wrapper.xcf -write_timing_constraints yes
