x=-1:0.01:1;% memasukkan batas-batas untuk x,
%dengan kenaikan skala 0.01%
y=-1:0.01:1;% % memasukkan batas-batas untuk y,
%dengan kenaikan skala 0.01%
[x0,y0]=meshgrid(x,y); % memberikan domain untuk x dan y%
j=x^4+9*x^2-8*x+2*x*y+2*x*y^2