run -ifn xst_pid_sysgen.prj -ifmt mixed -ofn pid_sysgen_clk_wrapper.ngc -ofmt NGC -p xc2s50-6pq208 -ent pid_sysgen_clk_wrapper -keep_hierarchy NO -iobuf  YES -bus_delimiter () -top pid_sysgen_clk_wrapper -uc pid_sysgen_clk_wrapper.xcf -write_timing_constraints yes
