JedecChain;
FileRevision(JESDxxA);
/* NoviceMode */
/* Active Mode BS */
/* Mode BS */
/* Cable ParallelIII lpt1 200000 */
 P ActionCode(Cfg)
  Device
   PartName(xc2s50)
   File("D:\Engineering\Work\Naswi\xskripsi\top_level2.bit")
  ;
 P ActionCode(Cfg)
  Device
   PartName(xcf01s)
   File("D:\Engineering\Work\Naswi\xskripsi\av0.mcs")
  ;
/* Mode SS */
/* Mode SM */
/* Mode BSFILE */
/* Mode HW140 */
/* Supermode FileMode */
/* ConfigDevice PFF "xcf01s" 0 0 */
/* PromDevice "xcf01s" 131072 */
/* Serial */
/* ConfigDevicePath ("d:\engineering\work\naswi\xskripsi/") */
/* Format mcs */
/* FillValue FF */
/* BitSwap FALSE */
/* LoadDirection UP */
/* Collection "av0" */
/* Version 0 "0" */
/* ConcurrentChain 0 */
 P ActionCode(Cfg)
  Device
   PartName(xc2s50)
   File("D:\Engineering\Work\Naswi\xskripsi\top_level2.bit")
  ;
ChainEnd;
