VERSION 6
BEGIN SCHEMATIC
    BEGIN ATTR DeviceFamilyName "spartan2"
        DELETE all:0
        EDITNAME all:0
        EDITTRAIT all:0
    END ATTR
    BEGIN NETLIST
        SIGNAL XLXN_1
        SIGNAL reset
        SIGNAL out_led(23:0)
        SIGNAL out_led(7:0)
        SIGNAL out_led(15:8)
        SIGNAL out_led(23:16)
        SIGNAL clk_sg
        SIGNAL ce_sg
        SIGNAL in_x_0(15:0)
        SIGNAL anode0
        SIGNAL anode1
        SIGNAL anode2
        SIGNAL anode3
        SIGNAL cathode(7:0)
        PORT Input reset
        PORT Input clk_sg
        PORT Input in_x_0(15:0)
        PORT Output anode0
        PORT Output anode1
        PORT Output anode2
        PORT Output anode3
        PORT Output cathode(7:0)
        BEGIN BLOCKDEF clk_div
            TIMESTAMP 2005 7 21 8 28 52
            RECTANGLE N 64 -128 320 0 
            LINE N 64 -96 0 -96 
            LINE N 64 -32 0 -32 
            LINE N 320 -96 384 -96 
        END BLOCKDEF
        BEGIN BLOCKDEF seg7_driver
            TIMESTAMP 2005 7 23 10 58 16
            RECTANGLE N 64 -384 320 0 
            LINE N 64 -352 0 -352 
            LINE N 64 -288 0 -288 
            LINE N 64 -224 0 -224 
            RECTANGLE N 0 -236 64 -212 
            LINE N 64 -160 0 -160 
            RECTANGLE N 0 -172 64 -148 
            LINE N 64 -96 0 -96 
            RECTANGLE N 0 -108 64 -84 
            LINE N 320 -352 384 -352 
            LINE N 320 -272 384 -272 
            LINE N 320 -192 384 -192 
            LINE N 320 -112 384 -112 
            LINE N 320 -32 384 -32 
            RECTANGLE N 320 -44 384 -20 
        END BLOCKDEF
        BEGIN BLOCKDEF simple1
            TIMESTAMP 2005 7 21 8 24 44
            RECTANGLE N 64 -192 320 0 
            LINE N 64 -160 0 -160 
            LINE N 64 -96 0 -96 
            LINE N 64 -32 0 -32 
            RECTANGLE N 0 -44 64 -20 
            LINE N 320 -160 384 -160 
            RECTANGLE N 320 -172 384 -148 
        END BLOCKDEF
        BEGIN BLOCKDEF vcc
            TIMESTAMP 2001 2 2 12 52 44
            LINE N 64 -32 64 -64 
            LINE N 64 0 64 -32 
            LINE N 96 -64 32 -64 
        END BLOCKDEF
        BEGIN BLOCK XLXI_3 clk_div
            PIN clock_sys clk_sg
            PIN reset reset
            PIN clock_div XLXN_1
        END BLOCK
        BEGIN BLOCK XLXI_4 seg7_driver
            PIN clk_200hz XLXN_1
            PIN reset reset
            PIN dig0(7:0) out_led(7:0)
            PIN dig1(7:0) out_led(15:8)
            PIN dig2(7:0) out_led(23:16)
            PIN anode0 anode0
            PIN anode1 anode1
            PIN anode2 anode2
            PIN anode3 anode3
            PIN digit(7:0) cathode(7:0)
        END BLOCK
        BEGIN BLOCK XLXI_9 simple1
            PIN ce_sg ce_sg
            PIN clk_sg clk_sg
            PIN in_x_0(15:0) in_x_0(15:0)
            PIN out_x_0(23:0) out_led(23:0)
        END BLOCK
        BEGIN BLOCK XLXI_10 vcc
            PIN P ce_sg
        END BLOCK
    END NETLIST
    BEGIN SHEET 1 3520 2720
        BEGIN BRANCH XLXN_1
            WIRE 1472 832 1872 832
            WIRE 1872 832 1872 976
            WIRE 1872 976 1888 976
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH reset
            WIRE 1024 1040 1088 1040
            WIRE 1088 1040 1888 1040
            WIRE 1088 896 1088 1040
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH out_led(7:0)
            WIRE 1792 1104 1888 1104
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH out_led(15:8)
            WIRE 1792 1168 1888 1168
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH out_led(23:16)
            WIRE 1792 1232 1888 1232
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH clk_sg
            WIRE 800 832 864 832
            WIRE 864 832 1088 832
            WIRE 864 832 864 1296
            WIRE 864 1296 1120 1296
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH ce_sg
            WIRE 1056 1232 1120 1232
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH in_x_0(15:0)
            WIRE 1056 1360 1120 1360
        END BRANCH
        BEGIN BRANCH anode0
            WIRE 2272 976 2304 976
        END BRANCH
        IOMARKER 1024 1040 reset R180 28
        IOMARKER 1056 1360 in_x_0(15:0) R180 28
        IOMARKER 2304 976 anode0 R0 28
        IOMARKER 800 832 clk_sg R180 28
        BEGIN INSTANCE XLXI_3 1088 928 R0
        END INSTANCE
        BEGIN INSTANCE XLXI_4 1888 1328 R0
        END INSTANCE
        IOMARKER 2304 1296 cathode(7:0) R0 28
        BEGIN BRANCH cathode(7:0)
            WIRE 2272 1296 2304 1296
        END BRANCH
        IOMARKER 2304 1216 anode3 R0 28
        BEGIN BRANCH anode3
            WIRE 2272 1216 2304 1216
        END BRANCH
        IOMARKER 2304 1136 anode2 R0 28
        BEGIN BRANCH anode2
            WIRE 2272 1136 2304 1136
        END BRANCH
        IOMARKER 2304 1056 anode1 R0 28
        BEGIN BRANCH anode1
            WIRE 2272 1056 2304 1056
        END BRANCH
        BEGIN INSTANCE XLXI_9 1120 1392 R0
        END INSTANCE
        BEGIN BRANCH out_led(23:0)
            WIRE 1504 1232 1536 1232
        END BRANCH
        INSTANCE XLXI_10 992 1232 R0
    END SHEET
END SCHEMATIC
