VERSION 5
BEGIN SYMBOL 
SYMBOLTYPE BLOCK
TIMESTAMP 2005 7 23 10 58 16
SYMATTR VeriModel "seg7_driver"
SYMPIN 0 -352 Input clk_200hz
SYMPIN 0 -288 Input reset
SYMPIN 0 -224 Input dig0(7:0)
SYMPIN 0 -160 Input dig1(7:0)
SYMPIN 0 -96 Input dig2(7:0)
SYMPIN 384 -352 Output anode0
SYMPIN 384 -272 Output anode1
SYMPIN 384 -192 Output anode2
SYMPIN 384 -112 Output anode3
SYMPIN 384 -32 Output digit(7:0)
BEGIN DISPLAY 192 -392 ATTR SymbolName
    ALIGNMENT BCENTER
    FONT 56 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -352 PIN clk_200hz ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -288 PIN reset ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -224 PIN dig0(7:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -160 PIN dig1(7:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -96 PIN dig2(7:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 312 -352 PIN anode0 ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 312 -272 PIN anode1 ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 312 -192 PIN anode2 ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 312 -112 PIN anode3 ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 312 -32 PIN digit(7:0) ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 64 -384 320 0 
LINE N 64 -352 0 -352 
LINE N 64 -288 0 -288 
LINE N 64 -224 0 -224 
RECTANGLE N 0 -236 64 -212 
LINE N 64 -160 0 -160 
RECTANGLE N 0 -172 64 -148 
LINE N 64 -96 0 -96 
RECTANGLE N 0 -108 64 -84 
LINE N 320 -352 384 -352 
LINE N 320 -272 384 -272 
LINE N 320 -192 384 -192 
LINE N 320 -112 384 -112 
LINE N 320 -32 384 -32 
RECTANGLE N 320 -44 384 -20 
END SYMBOL
