I.	TEORI (40 point), KERJAKAN SEMUANYA !
2.1.	Sekumpulan obyek yang sama, misalnya sekumpulan orang, kadang-kadang membentuk suatu “sistem” (misalnya sekumpulan orang dalam suatu organisasi) kadang-kadang tidak membentuk “sistem” (misalnya sekumpulan orang di pasar), mengapa demikian? Jelaskan dengan ringkas! (5 point)
2.1.	Pada suatu sistem pemerintahan negara, misalnya, sebutkan satu contoh "entitas" dalam sistem tersebut, lalu sebutkan contoh "atribut"-nya dan "aktivitas"-nya. (5 point)
2.1.	Bagaimana suatu sistem dikatakan sebagai "sistem deterministik" atau "sistem stokhastik"? Adakah sistem yang tidak termasuk keduanya? Berikan contohnya masing-masing! (10 point)
2.1.	Bedakan pasangan istilah di bawah ini dengan cara memberi contoh-nya masing-masing, tidak perlu definisinya (masing-masing 5 point):
a.	Model Fisik Statik dan Model Matematik Dinamik
b.	Model Fisik Dinamik dan Model Matematik Statik
c.	Penyelesaian masalah secara Analitik dan secara Numerik
d.	Prinsip "keterkaitan" (relevance) dan prinsip "ketepatan" (accuracy) dalam pemodelan

II.	BERBAGAI METODE NUMERIK DAN PENGACARAAN KOMPUTER (30 point)

Suatu pembangkit isyarat fungsi waktu dirancang untuk menghasilkan isyarat y(t) yang memenuhi persamaan differensial orde ketujuh yang tersusun sebagai berikut:

d7y(t)/dt7+9d6y(t)/dt6+K5d5y(t)/dt5+K4d4y(t)/dt4+K3d3y(t)/dt3+K2d2y(t)/dt2+K1dy(t)/dt +K0y(t) =0 
untuk t > 0

dengan kondisi awal y(0)=1 sedangkan kondisi awal turunan-turunan y(t) (kecuali turunan ketujuh) sama-dengan nol. K5K4-K3K2-K1K0 diambilkan dari THN-BLN-TGL kelahiran anda, misalnya kalau anda lahir 25 Desember 1960, maka: K5K4-K3K2-K1K0 = 60-12-25. (Note: Jika anda lahir tgl. 10 atau 20 atau 30 sehingga K0 = 0, maka majukan/mundurkan tgl. lahir anda satu hari sehingga K0 bukan nol). Gambarkan BAGAN KOTAK pembangkit isyarat tersebut di atas dengan menggunakan beberapa integrator yang disusun secara seri sebagai berikut [Note: Suatu pembangkit isyarat tidak memiliki isyarat masukan, hanya ada isyarat luaran y(t)] (15 point):

y(t)

dt

dt

dt

dt

dt

dt

dt

Terangkan sejelas-jelasnya bagaimana menggunakan paket ode45 dari MATLAB untuk mendapatkan plot  diagram waktu dari isyarat y(t) yang dibangkitkan dengan pembangkit isyarat di atas??? (15 point).