Tabel 1.  Lapisan-lapisan pada Standard OSI
Model OSI	TCP/IP	Protokol TCP/IP	
No	Lapisan		Nama Protokol	Kegunaan	
7	Aplikasi	Aplikasi	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protokol untuk distribusi IP pada jaringan dengan jumlah IP yang terbatas	
			DNS (Domain Name Server)	Data base nama domain mesin dan nomer IP	
			FTP (File Transfer Protocol)	Protokol untuk transfer file	
			HTTP (HyperText Transfer Protocol)	Protokol untuk transfer file HTML dan Web	
			MIME (Multipurpose Internet Mail Extention)	Protokol untuk mengirim file binary dalam bentuk teks	
			NNTP (Networ News Transfer Protocol)	Protokol untuk menerima dan mengirim newsgroup	
			POP (Post Office Protocol)	Protokol untuk mengambil mail dari server	
			SMB (Server Message Block)	Protokol untuk transfer berbagai server file DOS dan Windows	
6	Presentasi		SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Protokol untuk pertukaran mail	
			SNMP (Simple Network Management Protocol)	Protokol untuk manejemen jaringan	
			Telnet	Protokol untuk akses dari jarak jauh	
			TFTP (Trivial FTP)	Protokol untuk transfer file	
5	Sessi		NETBIOS (Network Basic Input Output System)	BIOS jaringan standar	
			RPC (Remote Procedure Call)	Prosedur pemanggilan jarak jauh	
			SOCKET	Input Output untuk network jenis BSD-UNIX	
4	Transport	Transport	TCP (Transmission Control Protocol)	Protokol pertukaran data beroriantasi (connection oriented)	
			UDP (User Datagram Protocol)	Protokol pertukaran data non-oriantasi (connectionless)	
3	Network	Internet	IP (Internet Protocol)	Protokol untuk menetapkan routing	
			RIP (Routing Information Protocol)	Protokol untuk memilih routing	
			ARP (Address Resolution Protocol)	Protokol untuk mendapatkan informasi hardware dari nomer IP	
			RARP (Reverse ARP)	Protokol untuk mendapatkan informasi nomer IP dari hardware	
2	Datalink	 LLC	Network Interface	PPP (Point to Point Protocol)	Protokol untuk point ke point	
				SLIP (Serial Line Internet Protocol)	Protokol dengan menggunakan sambungan serial	
		 MAC		Ethernet, FDDI,  
ISDN, ATM	
1	Fisik